

**ДОРОЖНЫЙ БЛОКИРАТОР «ПЕРЕКАТ»**

**ПАСПОРТ** дорожный блокиратор «ПЕРЕКАТ»

1. Основные сведения об изделии
   1. Изделие «Дорожный блокиратор ПЕРЕКАТ» предназначено для предотвращения несанкционированного доступа на закрытую территорию.
   2. Дорожное препятствие представляет собой цельно металлическую конструкцию. Особенности перевозимого дорожного блокиратора -быстрота развертывания, отсутствие электро питания, установка одним человеком. Для установки НЕ ТРЕБУЕТСЯ; фундамент, бетонирование, дополнительные крепежи к дорожному полотну. Дорожный блокиратор расчитан на работу в двух направлениях ВЪЕЗД и ВЫЕЗД. По своим функциональным характеристикам дорожный блокиратор ПЕРЕКАТ сопоставим со стационарными дорожными блокираторами. Дорожный блокиратор ПЕРЕКАТ может выступать как самостоятельное средство удержания автомобиля, так и дополнять существующие стационарные против таранные системы. В местах, где невозможно установить стационарные дорожные блокираторы (например отсутствует электричество) устанавливаются перевозимые мобильный блокираторы. ПЕРЕКАТЫ устанавливаются на всю ширину дороги на расстоянии от 0,5 метра до 1 метра относительно друг друга. Антитеррористическое заграждение ПЕРЕКАТ своим зубчатым основанием располагается по направлению возможного "прорыва" препятствия, автомобиль, наезжая на препятствие, поднимает основание дорожного блокиратора и оно упирается в мост или в дно автомобиля, блокируя его дальнейший проезд. Дополнительно между собой заграждения можно соединить цепью. Все блокираторы ПЕРЕКАТ имеют колесика для перевозки и съемную ручку для перевозки, что позволяет проводить установку дорожных блокираторов одним человеком. При установке на предполагаемое место, колесики отстегиваются, ручка снимается и дорожный блокиратор переходит в рабочее состояние. С рабочей стороны дорожного блокиратора нанесены светоотражающие полоски
2. Технические характеристики
   1. Высота не менее --------------- 650 мм
   2. Длинна основания ---------- 1200 мм
   3. Толщина листа от ------------- 8 мм
   4. Вес --------------- 105 кг
   5. Сила удержания более 1 000 000 кДж в антитеррористическом исполнении.
3. Сведения об изготовителе
   1. Изготовитель – ООО НПК «Центурион XXI век».
   2. Адрес: Россия, 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, дом 2 литер А.
   3. E-mail: info@centurion21.ru. Web: www.centurion21.ru.На предприятии Изготовителя внедрена и действует система менеджмента качества продукции, соответствующая ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (Сертификат соответствия № ST.RU.0001.M0004230).
4. Комплектность
   1. Комплектность изделия – в соответствии со спецификацией (СП) из комплекта КД.
   2. Дорожное заграждение ПЕРЕКАТ – 1 шт.
   3. Ручка для перевозки – 1 шт.
   4. Колесики для перевозки – 2 шт.
   5. Светоотражающая наклейка 1 шт
   6. Паспорт – 1 шт.
   7. Знак «проезд запрещен» – 1 шт на 3 изделия

Изготовитель сохраняет за собой исключительное право внесения изменений в комплектность и дизайн без ухудшения ТТХ.

1. Свидетельство о приёмке
   1. Изделие «Дорожное препятствие ПЕРЕКАТ» признано годным к эксплуатации.

|  |  |
| --- | --- |
| Модификация изделия: | ПЕРЕКАТ |

|  |  |
| --- | --- |
| Заводской номер: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выпуска: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник ОТК: | |  | | |
|  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Личная подпись | М.П. |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Расшифровка подписи |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Число, месяц, год |

1. Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие дорожного заграждения требованиям КД и ТУ при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения, установки и монтажа.

6.2 Продукция, вышедшая из строя по вине Изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации, будет отремонтирована бесплатно. В иных случаях Потребителю будет выставлен счёт из расчёта текущих ставок оплаты труда и стоимости расходных материалов.


6.3 Срок эксплуатации изделия НЕ ОГРАНИЧЕН со дня продажи.

6.4 Ограничение гарантийных обязательств на изделия, вышедшие из строя из-за неправильной эксплуатации, транспортирования, хранения, установки, монтажа или несчастного случая.

**7 Порядок установки.**

Все блокираторы ПЕРЕКАТ имеют колесика для перевозки и съемную ручку, что позволяет проводить установку дорожных блокираторов одним человеком. При установке на предполагаемое место, колесики отстегиваются, ручка снимается и дорожный блокиратор переходит в рабочее состояние. С рабочей стороны дорожного блокиратора нанесены светоотражающие полоски

Данное изделие разработано и произведено в полном соответствии с действующими нормами безопасности. Срок эксплуатации не ограничен.



Рекомендованные варианты установки и расстояния между изделиями

